Installation
============

Entpacken Sie dieses ZIP-Archiv in ein neues Verzeichnis, öffnen Sie das
Web-Interface des Geräts in Ihrem Web-Browser und melden Sie sich als
Administrator an.

Wählen Sie im Web-Interface des Geräts den Menüpunkt "Sicherung" im Menü
"System" und navigieren Sie ans Ende der sich öffnenden Seite "Sicherung".
Dort finden Sie den Abschnitt "Gerät aktualisieren". Betätigen Sie dort die
Schaltfläche "Durchsuchen..." und wählen Sie die Datei "rootfs.tar.gz" im
oben erstellten Verzeichnis mit dem entpackten Inhalt dieses ZIP-Archivs aus.
Betätigen Sie dann die Schaltfläche "Aktualisierung starten".

Der Aktualisierungsvorgang kann je nach Geschwindigkeit der Netzwerkverbindung
ein bis zwei Minuten dauern und wird durch einen Neustart des Geräts
abgeschlossen. Stellen Sie während des gesamten Aktualisierungsvorgangs eine
stabile Stromversorgung für das Gerät sicher.

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch am Ende von Abschnitt
10.5.2.15.
